#

# Návod k použití BEL-2500B

Instalujte dle dokumentace ke dveřím zakoupený díl zámkové vložky, případně nechte provést zakázkovou úpravu dveří do kterých budete zámek instalovat u specializovaného truhláře. Postupujte dle návodu a doporučení výrobce dveří, který určuje kde má být zámek instalován a montován jako volitelná komponenta.

## Zapojení svorek:

|  |  |
| --- | --- |
| **Barva vodiče** | **Význam** |
| Hnědý | GND (uzemnění) |
| Červený | +DC12V  |
| Oranžový | Konektor tlačítka odchodu (jeli použito) |
| Žlutý | Výstup spínacího relé - svorka NC |
| Zelený | Vstup spínacího relé - svorka COM |
| Modrý | Výstup spínacího relé - svorka NO |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Po připojení napájení GND a DC12V zámek odemkne, další výstupy a vstupy zapojit dle návodu k zařízením na které bude případně připojováno jako rozšíření k elektromechanickému zámku. Nejedná se o samostatný funkční celek ale pouze komponentu k montáží do jiného funkčního celku – tzv. ND.

Zapojení a zkratky jsou uvedeny dle vyhl. 50/78 Sb. , podle této elektro normy také zapojovat.

Na boční straně zámku je možné dle přepínačů DIP nastavit zpoždění, kdy zámku vyjede zamykací čep po dovření dveří. Na výběr jsou možnosti 0s-sekund – ihned, 3s, 5s, 9s.