



Drátový zvonek určený k přístupovým systémům Crypton WD-28. Zvonek je napájen 12V. Odpadá tak otravné hlídání stavu baterií a jejich neustálé vyměňování.

**Specifikace:**

* napájení: 12V DC
* tón: 1 tón
* rozměry: 88 (W) x 62 (H) x 24 (D) mm
* material: plast

**Zapojení kabelů:**

červená           +12V

černá              GND

žlutá           SWITCH – tlačítko zvonku

modrá         SWITCH – tlačítko zvonku